重庆市陶瓷片密封水嘴产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品3件，其中2件为检验样品，1件为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和试验方法见表1。

表1 检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 陶瓷片密封水嘴 | 螺纹 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 2 | 抗水压机械性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 3 | 密封性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 4 | 流量 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 5 | 表面耐腐蚀性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 6 | 涂、镀层附着强度 | GB18145-2014 | GB/T 9286-1998  GB/T 5270-2005  GB18145-2014 |
| 7 | 流量均匀性 | GB25501-2010  GB25501-2019 | GB25501-2010  GB25501-2019 |
| 8 | 水嘴用水效率等级 | GB25501-2010  GB25501-2019 | GB25501-2010  GB25501-2019 |
| 9 | 水嘴用水效率限定值 | GB25501-2010  GB25501-2019 | GB25501-2010  GB25501-2019 |
| 10 | 水嘴节水评价值 | GB25501-2010  GB25501-2019 | GB25501-2010  GB25501-2019 |
| 备注 | 1.2020年7月1日之前生产的产品执行GB 25501-2010标准，2020年7月1日之后生产的产品执行GB 25501-2019标准。  2.流量均匀性、水嘴用水效率等级、水嘴用水效率限定值、水嘴节水评价值项目不适用于浴缸出水部分的浴缸用水嘴、淋浴用水嘴、洗衣机水嘴，适用于洗面器、厨房、普通洗涤和净身器水嘴。 | | | |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴

GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级

GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

其中，当产品检验项目自第1项～6项出现任一不合格项时，第7项～10项不做判定（仅适用于洗面器、厨房、普通洗涤和净身器水嘴）。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。