重庆市婴儿学步车产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机抽取相同规格型号样品1辆，其中1辆作为检样，另1辆作为备样。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和试验方法见表1。

表1 婴儿学步车产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 材料质量 | GB 14749-2006/4.1.1 | GB 14749-2006/5.3 |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | GB 14749-2006/4.1.2 | GB 14749-2006/4.1.2 |
| 3 | 金属件表面 | GB 14749-2006/4.2 | GB 14749-2006/4.2 |
| 4 | 木制部件 | GB 14749-2006/4.3.1 | GB 14749-2006/4.3.1 |
| 5 | 危险夹缝及孔、开口 | GB 14749-2006/4.3.2 | GB 14749-2006/5.4 |
| 6 | 弹簧 | GB 14749-2006/4.3.3 | GB 14749-2006/5.9 |
| 7 | 外露突出物 | GB 14749-2006/4.3.4 | GB 14749-2006/4.3.4 |
| 8 | 可触及部件 | GB 14749-2006/4.3.5 | GB6675-2003 A4.4；A4.5；A4.6；A4.7；A4.9 |
| 9 | 绳索/弹性绳等绳状物 | GB 14749-2006/4.3.6 | GB 14749-2006/4.3.6 |
| 10 | 锁定、折叠和框架调节装置 | GB 14749-2006/4.3.7 | GB 14749-2006/5.6 |
| 11 | 挤夹、剪切 | GB 14749-2006/4.3.8 | GB 14749-2006/5.4 |
| 12 | 跨带宽度 | GB 14749-2006/4.3.9 | GB 14749-2006/4.3.9 |
| 13 | 座位 | GB 14749-2006/4.3.10 | GB 14749-2006/5.7 |
| 14 | 学步车脚轮 | GB 14749-2006/4.3.11 | GB 14749-2006/4.3.11 |
| 15 | 框架离地高度 | GB 14749-2006/4.3.12 | GB 14749-2006/4.3.12 |
| 16 | 防撞间距 | GB 14749-2006/4.3.13 | GB 14749-2006/5.8 |
| 17 | 静态稳定性 | GB 14749-2006/4.4 | GB 14749-2006/5.9 |
| 18 | 动态稳定性 | GB 14749-2006/4.5 | GB 14749-2006/5.10 |
| 19 | 静态强度 | GB 14749-2006/4.6 | GB 14749-2006/5.11 |
| 20 | 动态强度 | GB 14749-2006/4.7 | GB 14749-2006/5.12 |
| 21 | 碰撞强度 | GB 14749-2006/4.8 | GB 14749-2006/5.13；GB6675-2003 A4.4；A4.5；A4.6；A4.7 |
| 22 | 燃烧性能 | GB 14749-2006/4.9 | GB 14749-2006/4.9 |
| 23 | 用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜 | GB 14749-2006/4.11.2.4 | GB 14749-2006/4.11.2.4 |
| 24 | 产品标志和使用说明 | GB 14749-2006/4.11.2.5 | GB 14749-2006/4.11.2.5 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。