重庆市卫生洁具软管产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一规格型号样品12根，其中6根作为检验样品，6根作备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和试验方法见表1。

表1 检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 卫生洁具软管 | 外管表面外观 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 2 | 软管接头外观 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 3 | 6h铜加速乙酸盐雾试验/  表面耐腐蚀性能 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 10125-2012 |
| 4 | 尺寸 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 5 | 螺纹连接精度 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 6 | 连接螺纹扭矩 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 7 | 耐老化性 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 8 | 密封性 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 9 | 耐压性 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 10 | 抗拉伸性 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 11 | 抗弯曲性 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 12 | 耐冷热循环性 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2009  GB/T 23448-2019 |
| 备注 | 1.2020年7月1日之前生产的产品执行GB/T 23448-2009标准，2020年7月1日之后生产的产品执行GB/T 23448-2019标准；  2.GB/T 23448-2009标准中抗拉伸性适用于淋浴软管和洗涤软管，GB/T 23448-2019标准中抗拉伸性适用于淋浴软管、洗涤软管和抽取软管；  3.GB/T 23448-2009标准中耐冷热循环性适用于淋浴软管，GB/T 23448-2019标准中耐冷热循环性适用于淋浴软管、洗涤软管和抽取软管；  4.GB/T 23448-2019标准中耐老化性项目不适用于淋浴软管和抽取软管。 | | | |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23448-2009 卫生洁具 软管

GB/T 23448-2019 卫生洁具 软管

GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定原则

**按照GB/T 23448-2009：**

耐老化性项目检验样品数量为5根，其余项目检验样品数量为1根，全部按照判定数组（Ac，Re）为（0，1）进行判定。

**按照GB/T 23448-2019：**

所有项目检验样品数量为1根，全部按照判定数组（Ac，Re）为（0，1）进行判定。

3.2.2综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。