重庆市陶瓷片密封水嘴产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品按表1进行抽样。

表1 抽样数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| 厨房水嘴和洗面器水嘴 | 8件 | 5件 | 3件 |
| 其它水嘴（普通洗涤水嘴、浴缸(含浴缸/淋浴)水嘴、净身器水嘴、淋浴用水嘴、洗衣机水嘴等） | 3件 | 2件 | 1件 |

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表2 检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 2 | 冷热水标志 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 3 | 金属污染物析出 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 4 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 5 | 密封性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 6 | 流量 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 7 | 表面耐腐蚀性能 | GB 18145-2014 | GB/T 10125-2012 |
| 8 | 流量均匀性 | GB 25501-2010  GB 25501-2019 | GB 25501-2010  GB 25501-2019 |
| 9 | 水嘴水效等级 | GB 25501-2010  GB 25501-2019 | GB 25501-2010  GB 25501-2019 |
| 备注 | 对于生产日期在2020年7月1日（含）之后的按照GB 25501-2019进行判定，生产日期在2020年7月1日之前的按照GB 25501-2010进行判定。 | | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴

GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级

GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。