|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年8月第2周企事业单位计量标准考核结果公示** | | | | | | | | |
|
| 序号 | 申请单位 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
|
|
| 1 | 重庆市成瑞测控仪表厂 | 压力控制器检定装置 | [2021]渝量标企证字第0113号 | （-0.1~60）MPa | 0.05级 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 2 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 直流电阻箱检定装置 | [2021]渝量标企证字第0114号 | （1×10-2~1×105）Ω | MPE：±0.00075% | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 3 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0115号 | DCV/ACV：（0~1000）V；  DCI/ACI：（0~60）A；R：0.001Ω~10MΩ | DCV/DCI：0.05级；ACV/ACI：0.1级；  R：0.01级 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 4 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 数字多用表校准装置 | [2021]渝量标企证字第0116号 | DCV：±（0～1000）V，ACV：（0～1000）V、 f：（（0.01～100)kHZ）， DCI：±（0～20）A， ACI：（0～20）A 、f：（（0.01～33)kHZ） , R:（0～1100）MΩ | DCV：MPE：±4.5×10-6，ACV：MPE：±7×10-5 DCI：MPE：±3.7×10-5, ACI:MPE：±3.5×10-4，  R:MPE：±6×10-5 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 5 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 耐电压测试仪检定装置 | [2021]渝量标企证字第0117号 | 交直流电压：（0～10）kV，  交直流电流：（0～300）mA，  时间：（0～999）s | 直流电压：0.3级，  交流电压：0.5级，  交直流电流：0.2级，时间：0.02级 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 6 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 绝缘电阻表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0118号 | 电阻：1kΩ～110GΩ；工作电压：（0～5000）V | 电阻：  （1kΩ～100MΩ）：0.2级，  （1×100～10×100）MΩ ：1级，  （1×1000～10×1000）MΩ：2级，  （1×10000～10×11000）MΩ：5级； 工作电压：1级 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 7 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | F1等级砝码组标准装置 | [2021]渝量标企证字第0119号 | 1mg~5kg | F1等级 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 8 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 0.05级数字压力计标准装置 | [2021]渝量标企证字第0120号 | （-0.1~60）MPa | 0.05级 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 9 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 2级角度块标准装置 | [2021]渝量标企证字第0121号 | （0~320）° | 2级（角度块） | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 10 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 四等量块标准装置 | [2021]渝量标企证字第0122号 | （125~500）mm | 4等 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |
| 11 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 三等量块标准装置 | [2021]渝量标企证字第0123号 | （0~100）mm | 3等 | 2021.08.10 | 2026.08.09 | 企业内部 |