|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年9月第4周企事业单位计量标准考核结果公示** | | | | | | | | |
|
| 序号 | 申请单位 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
|
|
| 1 | 重庆市荣冠科技有限公司 | 可燃气体检测报警器检定装置 | [2021]渝量标企证字第0150号 | （0~60）% | *U*r=2%，*k*=2 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 2 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 压力表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0151号 | （-0.1~6）MPa | 0.25级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部、强检授权 |
| 3 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 数字压力计检定装置 | [2021]渝量标企证字第0152号 | （-0.1~100）MPa | (0~16)kPa 0.02级； (0~100)kPa 0.02级； (-0.1~0.16)MPa 0.25级； (0~10)MPa 0.25级； (0~100)MPa 0.20级； (-7355~7355)Pa MPE:±12.6Pa | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 4 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 测微量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0153号 | （0~100）mm | 4等（量块） | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 5 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 指示量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0154号 | （0~10）mm | MPE：±（1~3）μm（指示表检定仪） | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 6 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 卡尺量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0155号 | （0~300）mm | 5等（量块） | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 7 | 重庆前卫表业有限公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0156号 | 口径：G1.6～G4、流量范围（0.016～6）m3/h | 0.5级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 8 | 重庆前卫表业有限公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0157号 | 口径：G1.6～G4、流量范围（0.016～6）m3/h | 0.5级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 9 | 重庆前卫表业有限公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0160号 | 口径：G6～G25、流量范围（0.06～40）m3/h | 0.5级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 10 | 重庆前卫表业有限公司 | 标准表法气体流量标准装置 | [2021]渝量标企证字第0161号 | 口径：DN(32~300)mm、流量：（0.5~4025）m3/h | 0.3级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 11 | 重庆前卫表业有限公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0162号 | 口径：G1.6～G4、流量范围（0.016～6）m3/h | 0.5级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 12 | 重庆前卫表业有限公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0163号 | 口径：G6～G100、流量范围（0.06～160）m3/h | 0.5级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 13 | 重庆华虹仪表有限公司 | 电能表检定装置（高压） | [2021]渝量标企证字第0164号 | ACV:3×10kV 、 ACI: 3×(0.001～600)A | 0.1级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |
| 14 | 格力电器(重庆)有限公司 | 精密压力表标准装置 | [2021]渝量标企证字第0165号 | (0~25)MPa | 0.25级 | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部、强检授权 |
| 15 | 格力电器(重庆)有限公司 | 数字多用表校准装置 | [2021]渝量标企证字第0166号 | DCV:(0～1000)V；ACV:(0～750)V（45Hz～65Hz）； DCI:（0～10）A；ACI:（0～10）A（45Hz～65Hz）； OHM:（0～100）MΩ | DCV:MPE：±(0.0024%RD+0.0005%FS)；DCI: MPE: ±(0.050%RD+0.0051%FS)； ACV：MPE: ±(0.06%RD+0.03%FS)；ACI: MPE: ±(0.10%RD+0.041%FS)； OHM: MPE: ±0.05% | 2021.09.13 | 2026.09.12 | 企业内部 |