2021年12月第2周计量标准撤销注销公示

| **申请单位** | **计量标准名称** | **计量标准****考核证书号** | **社会公用计量标准证书号** | **测量范围** | **不确定度或准确度等级或最大允许误差** | **发证日期** | **有效期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市计量质量检测研究院 | 车速里程表校验仪检定装置 | [2017]渝量标法证字第1068号 | [2017]渝社公标证字第1068号 | （30~40000）r/min | 频率准确度≤1×10-6 | 2017.05.19 | 2021.05.18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第一分院 | 常用玻璃量器检定装置 | [2017]渝量标法证字第2011号 | [2017]渝社公标证字第2011号 | （0.1~2000）ml | U=（2.0×10-4~7.6×10-3）ml（k=2） | 2017.07.10 | 2021.07.09 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第一分院 | 工作玻璃浮计检定装置 | [2017]渝量标法证字第2012号 | [2017]渝社公标证字第2012号 | q：（0~100）%vol | 二等 | 2017.07.10 | 2021.07.09 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第一分院（綦江所） | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置 | [2017]渝量标法证字第2015号 | [2017]渝社公标证字第2015号 | （0~4）%CH4 | U95=0.08%CH4，kp=1.984 | 2017.07.10 | 2021.07.09 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第一分院（綦江所） | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | [2017]渝量标法证字第2016号 | [2017]渝社公标证字第2016号 | （0~10）%CH4 | U95=0.018%CH4，kp=2.01 | 2017.07.10 | 2021.07.09 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 心、脑电图机检定装置 | [2017]渝量标法证字第2309号 | [2017]渝社公标证字第2309号 | 幅度：8uVp-p~30Vp-p 频率：20mHz~1kHz | 幅度：MPE：±0.5% 频率MPE：±0.1% | 2017/9/19 | 2021/9/18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 医用X辐射源检定装置（诊断） | [2017]渝量标法证字第2310号 | [2017]渝社公标证字第2310号 | 10nGy~9999Gy | U=3.0%，k=3 | 2017/9/19 | 2021/9/18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 酶标分析仪检定装置 | [2017]渝量标法证字第2311号 | [2017]渝社公标证字第2311号 | 波长（405，450，490，620）nm吸光度：0.2，0.5，1.0，1.5 | 波长U=0.7nm，k=2 吸光度：U=0.009，k=2 | 2017/9/19 | 2021/9/18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第三分院 | 扭矩扳子检定装置 | [2017]渝量标法证字第2611号 | [2017]渝社公标证字第2611号 | （0~1000）Nm | 0.3级 | 2017.07.10 | 2021.07.09 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院（开州所） | 常用玻璃量器检定装置 | [2017]渝量标法证字第2901号 | [2017]渝社公标证字第2901号 | （0.1~2000）ml | U=（2.8\*10-3~1.0）ml（k=2） | 2017.07.19 | 2021.07.18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院（巫山所） | F1等级砝码组标准装置 | [2017]渝量标法证字第2902号 | [2017]渝社公标证字第2902号 | 1mg~1000g | F1等级 | 2017.07.19 | 2021.07.18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院（奉节所） | F1等级砝码组标准装置 | [2017]渝量标法证字第2924号 | [2017]渝社公标证字第2924号 | 1mg~1000g | F1等级 | 2017.07.19 | 2021.07.18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院（云阳所） | F1等级砝码组标准装置 | [2017]渝量标法证字第2927号 | [2017]渝社公标证字第2927号 | 2mg~1000g | F1等级 | 2017.07.19 | 2021.07.18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院 | 0.3级测力仪标准装置 | [2017]渝量标法证字第2930号 | [2017]渝社公标证字第2930号 | 20N~2000kN | 0.3级 | 2017.07.19 | 2021.07.18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院 | 指示量具检定装置 | [2017]渝量标法证字第2933号 | [2017]渝社公标证字第2933号 | （0~25）mm | 千分表检定仪MPE：±（1~2）μm，百分表示值量具MPE：±（2~4）μm | 2017.07.19 | 2021.07.18 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 血压计（表）检定装置 | [2017]渝量标法证字第3502号 | [2017]渝社公标证字第3502号 | （0~40）kPa | 0.2级 | 2017.09.06 | 2021.09.05 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 | [2017]渝量标法证字第3505号 | [2017]渝社公标证字第3505号 | （0~600）V，（0~30）A，（0.01~100000）Ω | 0.1级 | 2017.09.06 | 2021.09.05 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 数字多用表校准装置 | [2017]渝量标法证字第3509号 | [2017]渝社公标证字第3509号 | （0~600）V，（0~30）A，（0.01~1）MΩ | 0.1级 | 2017.09.06 | 2021.09.05 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 电压互感器标准装置 | [2017]渝量标法证字第3510号 | [2017]渝社公标证字第3510号 | （10/√3~35）kV/（100~100/3）V | 0.02级 | 2017.09.06 | 2021.09.05 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 一等铂铑10—铂热电偶标准装置 | [2017]渝量标法证字第3513号 | [2017]渝社公标证字第3513号 | （300~1300）℃ | 一等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | pH（酸度）计、离子计检定装置 | [2017]渝量标法证字第3516号 | [2017]渝社公标证字第3516号 | 0~14 | 酸度计检定仪：0.003级，pH标准物质：二级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 紫外可见分光光度计检定装置 | [2017]渝量标法证字第3517号 | [2017]渝社公标证字第3517号 | λ：（190~900）nm τ：（0~100）% | λ：U=0.5nm，k=2 τ：Ur=0.5%，k=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 注销 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 原子荧光光度计检定装置 | [2017]渝量标法证字第3538号 | [2017]渝社公标证字第3538号 | As：（0~100）ng/mL，Sb：（0~100）ng/mL | As：Ur=1%（k=2），Sb：Ur=1%（k=2） | 2017.12.29 | 2021.12.28 | 注销 |