重庆市安全帽（普通型）产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一材质、同一款式（货/款号）、同一颜色的产品抽取样品12顶，其中6顶作为检验样品，6顶作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 安全帽（GB 2811-2019）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 垂直间距① | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 4.2 |
| 2 | 帽壳内突出物① | GB 2811-2019 | GB 2811-2019 5.2.12 |
| 3 | 冲击吸收性能②  (高温、低温、浸水) | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 4.3 |
| 4 | 耐穿刺性能②  (高温、低温、浸水) | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 4.4 |
| 注：① 检验样本为4顶，二顶及以上不合格，单项判定为不合格。  ② 检验样本为3顶，其中高温、低温、浸水各1顶，一顶及以上不合格，单项判定为不合格。 | | | |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 2811-2019 《头部防护 安全帽》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。