重庆市大渡口区玩具滑板车产品质量监督抽查

实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 正常使用 | GB 6675.12-2014/4.1 | GB 6675.12-2014/4  GB 6675.2-2014/4.1、E2 |
| 2 | 可预见的合理滥用 | GB 6675.12-2014/4.2 | GB 6675.2-2014/5.24 |
| 3 | 材料质量 | GB 6675.12-2014/4.3.1 | GB 6675.12-2014/4.3.1（目视） GB 6675.2-2014 /4.3、E4、E5 |
| 4 | 易燃性能（适用时） | GB 6675.12-2014/4.3.2 | GB 6675.3-2014 |
| 5 | 特定元素的迁移（适用时） | GB 6675.12-2014/4.3.3 | GB 6675.4-2014 |
| 6 | 小零件 | GB 6675.12-2014/4.4 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 边缘 | GB 6675.12-2014/4.5 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 尖端 | GB 6675.12-2014/4.6 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 突出部件 | GB 6675.12-2014/4.7 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜（适用时） | GB 6675.12-2014/4.8 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 孔、间隙、机械装置的可触及性（适用时） | GB 6675.12-2014/4.9 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 弹簧（适用时） | GB 6675.12-2014/4.10 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 静态强度 | GB 6675.12-2014/4.11.1 | GB 6675.12-2014/5.1 |
| 14 | 动态强度 | GB 6675.12-2014/4.11.1 | GB 6675.12-2014/5.2 |
| 15 | 把立管强度 | GB 6675.12-2014/4.11.2 | GB 6675.12-2014/5.4 |
| 16 | 三轮滑板车的稳定性 | GB 6675.12-2014/4.12 | GB 6675.2-2014/5.12.2 |
| 17 | 可调节、可折叠的把立管和把横管 | GB 6675.12-2014/4.13 | GB 6675.12-2014/5.3 |
| 18 | 刹车 | GB 6675.12-2014/4.14 | GB 6675.12-2014/5.3 |
| 19 | 车轮尺寸 | GB 6675.12-2014/4.15 | GB 6675.12-2014 |
| 20 | 具有玩具功能的部件（适用时） | GB 6675.12-2014/4.16.1 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 发声部件（适用时） | GB 6675.12-2014/4.16.2 | GB 6675.2-2014/4.28 |
| 22 | 电气附件（适用时） | GB 6675.12-2014/4.16.2 | GB 19865-2005 |
| 23 | 标识和警告 | GB 6675.12-2014/4.17.1、附录A | GB 6675.12-2014/4.17.1、附录A |
| 24 | 使用说明 | GB 6675.12-2014/4.17.2 | GB 6675.12-2014/4.17.2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 5296.5-2006 消费品使用说明 第5部分：玩具

GB 6675.12-2014 玩具安全 第12部分：玩具滑板车

GB 19865-2005 电玩具的安全

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。