重庆市儿童推车产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同种颜色的产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 材料质量 | GB 14748-2006/4.1.1 | GB 14748-2006/4.1.1 |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | GB 14748-2006/4.1.2 | GB 14748-2006/5.6 |
| 3 | 金属表面 | GB 14748-2006/4.2 | GB 14748-2006/4.2 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 14748-2006/4.3 | GB 14748-2006/4.3 |
| 5 | 外露的开口管子 | GB 14748-2006/4.4.1 | GB 14748-2006/4.4.1 |
| 6 | 危险夹缝 | GB 14748-2006/4.4.2.1 | GB 14748-2006/5.7a)；5.7b) |
| 7 | 剪切和挤夹点 | GB 14748-2006/4.4.2.2 | GB 14748-2006/5.7a) |
| 8 | 锐利边缘和尖端 | GB 14748-2006/4.4.3 | GB 6675-2003 A5.8；A5.9 |
| 9 | 小零件 | GB 14748-2006/4.4.4.1 | GB 14748-2006/4.4.4.1 |
| GB 14748-2006/4.4.4.2 | GB 14748-2006/4.4.4.2 |
| GB 14748-2006/4.4.4.3 | GB 14748-2006/4.4.4.3 |
| 10 | 外露突出物 | GB 14748-2006/4.4.5 | GB 14748-2006/4.4.5 |
| 11 | 机械部件的连接 | GB 14748-2006/4.4.6.1 | GB 14748-2006/4.4.6.1 |
| GB 14748-2006/4.4.6.2 | GB 14748-2006/4.4.6.2 |
| 12 | 卧兜的最小内部高度 | GB 14748-2006/4.5.1 | GB 14748-2006/4.5.1 |
| 13 | 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度 | GB 14748-2006/4.5.2 | GB 14748-2006/5.9；5.10 |
| 14 | 推车的适用年龄 | GB 14748-2006/4.6 | GB 14748-2006/4.6；5.21 |
| 15 | 卧兜和座兜连接在车架上的装置 | GB 14748-2006/4.7 | GB 14748-2006/4.7 |
| 16 | 稳定性 | GB 14748-2006/4.8 | GB 14748-2006/5.11 |
| 17 | 手把强度 | GB 14748-2006/4.9 | GB 14748-2006/5.12 |
| 18 | 制动装置 | GB 14748-2006/4.10 | GB 14748-2006/5.13.3～5.13.6；5.18 |
| 19 | 折叠锁定装置 | GB 14748-2006/4.11 | GB 14748-2006/4.11；5.14 |
| 20 | 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性 | GB 14748-2006/4.12 | GB 14748-2006/5.15 |
| 21 | 束缚系统的强度 | GB 14748-2006/4.13.1 | GB 14748-2006/5.16.1 |
| 22 | 安全带扣的强度 | GB 14748-2006/4.13.3 | GB 14748-2006/5.16.3 |
| 23 | 车轮的强度 | GB 14748-2006/4.14 | GB 14748-2006/5.17 |
| 24 | 动态耐久性试验 | GB 14748-2006/4.15 | GB 14748-2006/5.18 |
| 25 | 撞击强度 | GB 14748-2006/4.16 | GB 14748-2006/5.19 |
| 26 | 静态强度 | GB 14748-2006/4.17 | GB 14748-2006/5.20 |
| 27 | 适用年龄和体重 | GB 14748-2006/7.2.4 | GB 14748-2006/7.2.4 |
| 28 | 安全警示 | GB 14748-2006/7.2.5 | GB 14748-2006/7.2.5 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14748-2006儿童推车安全要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。