重庆市儿童自行车产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 锐利边缘 | GB 14746-2006/3.1.1 | GB 14746-2006/3.1.1 |
| 2 | 外露突出物 | GB 14746-2006/3.1.2.1 | GB 14746-2006/3.1.2.1 |
| 3 | 突出物禁区、保护装置和螺钉 | GB 14746-2006/3.1.2.2 | GB 14746-2006/3.1.2.2 |
| 4 | 制动系统 | GB 14746-2006/3.2.1.1 | GB 14746-2006/3.2.1.1 |
| GB 14746-2006/3.2.1.2 | GB 14746-2006/3.2.1.2 |
| 5 | 闸把尺寸 | GB 14746-2006/3.2.2.2 | GB 14746-2006/3.2.2.2 |
| 6 | 手闸制动系统的强度 | GB 14746-2006/3.2.4.1 | GB 14746-2006/4.3.1 |
| 7 | 手闸制动性能 | GB 14746-2006/3.2.5.1 | GB 14746-2006/4.4 |
| 8 | 把横管 | GB 14746-2006/3.3.1 | GB 14746-2006/3.3.1 |
| 9 | 把横管的把套 | GB 14746-2006/3.3.2 | GB 14746-2006/3.3.2 |
| 10 | 把立管 | GB 14746-2006/3.3.3 | GB 14746-2006/3.3.3 |
| 11 | 车把稳定性 | GB 14746-2006/3.3.4 | GB 14746-2006/3.3.4 |
| 12 | 车把部件的强度 | GB 14746-2006/3.3.5 | GB 14746-2006/4.6.1、4.6.2、4.6.3 |
| 13 | 冲击试验（重物落下） | GB 14746-2006/3.4.1 | GB 14746-2006/4.7.1 |
| 14 | 冲击试验（车架/前叉组合件落下） | GB 14746-2006/3.4.2 | GB 14746-2006/4.7.2 |
| 15 | 间隙 | GB 14746-2006/3.6.2 | GB 14746-2006/3.6.2 |
| 16 | 前轮夹持力 | GB 14746-2006/3.6.4.2 | GB 14746-2006/3.6.4.2 |
| 17 | 后轮夹持力 | GB 14746-2006/3.6.4.3 | GB 14746-2006/3.6.4.3 |
| 18 | 地面间隙 | GB 14746-2006/3.8.2.1.1 | GB 14746-2006/3.8.2.1.1 |
| GB 14746-2006/3.8.2.1.2 | GB 14746-2006/3.8.2.1.2 |
| 19 | 足尖间隙 | GB 14746-2006/3.8.2.2 | GB 14746-2006/3.8.2.2 |
| 20 | 脚蹬/曲柄组合件动态试验c | GB 14746-2006/3.8.3 | GB 14746-2006/4.9 |
| 21 | 限制尺寸 | GB 14746-2006/3.9.1 | GB 14746-2006/3.9.1 |
| 22 | 鞍管 | GB 14746-2006/3.9.2 | GB 14746-2006/3.9.2 |
| 23 | 鞍座调节夹紧装置 | GB 14746-2006/3.9.3 | GB 14746-2006/4.10 |
| 24 | 鞍座的强度 | GB 14746-2006/3.9.4 | GB 14746-2006/4.14 |
| 25 | 驱动系统静负荷试验 | GB 14746-2006/3.10 | GB 14746-2006/4.11 |
| 26 | 链罩 | GB 14746-2006/3.11 | GB 14746-2006/3.11 |
| 27 | 平衡轮尺寸 | GB 14746-2006/3.12.1 | GB 14746-2006/3.12.1 |
| 28 | 适用年龄 | GB 14746-2006/1 | GB 14746-2006/3.13 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14746-2006儿童自行车安全要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。