重庆市木门产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品2樘，其中 1樘作为检验样品，1樘作为备用样品。

2 检验依据

表1 室内木质门LY/T 1923-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面抗冲击性能 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 漆膜附着力 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 漆膜硬度 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 浸渍剥离性能 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
| 8 | 重金属含量 | GB 18584-2001 |
| 注：1.序号2油漆、油蜡饰面木质门不适用  2.序号4和序号5木蜡油、开放漆等涂饰及非油漆涂饰木质门不使用  3.序号6锯材实木门不适用 | | |

表2 木质门WB/T 1024-2006

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 含水率 | GB/T 1927.4-2021 |
| 2 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
| 3 | 重金属含量 | GB 18584-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

LY/T 1923-2020 室内木质门

WB/T 1024-2006 木质门

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。