重庆市一次性洗脸巾产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6个最小销售包装，其中3个最小销售包装作为检验样品，3个最小销售包装作为备用样品。每个最小销售包装不足20片/抽/张的，按60片/抽/张换算成相应的最小销售包装单位。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 细菌菌落总数 | GB 15979—2002 |
|  | 真菌菌落总数 | GB 15979—2002 |
|  | 大肠菌群 | GB 15979—2002 |
|  | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2002 |
|  | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
|  | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 7 | 纤维含量允差 | FZ/T 01057.1—2007  FZ/T 01057.2—2007  FZ/T 01057.3—2007  FZ/T 01057.4—2007  GB/T 2910.1—2009  GB/T 2910.2—2009  GB/T 2910.3—2009  GB/T 2910.4—2022  GB/T 2910.5—2009  GB/T 2910.6—2009  GB/T 2910.7—2009  GB/T 2910.8—2009  GB/T 2910.11—2009  GB/T 2910.12—2023  GB/T 2910.18—2009  GB/T 2910.20—2009  6GB/T 2910.22—2009  GB/T 2910.101—2009  FZ/T 01101—2008等 |
| 8 | 荧光增白剂 | GB/T 40276—2021  FZ/T 01137—2016 |
| 9 | 纵、横向断裂强力 | GB/T 24218.3—2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 29862—2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 40276—2021 柔巾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。