重庆市户外休闲家具产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品2件，其中 1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | | 检验方法 |
| 1 | 边和角安全要求 | | | GB 28478-2012 |
| 2 | 使用时可接触到管件、孔和间隙安全要求 | | | GB 28478-2012 |
| 3 | 金属件表面涂层含铅量 | | | GB 28478-2012 |
| 4 | 金属件耐盐雾 | | | GB 28478-2012 |
| 5 | 木制件含水率 | | | GB 28478-2012 |
| 6 | 藤条回弹性 | | | GB 28478-2012 |
| 7 | 板带表面 | | | GB 28478-2012 |
| 8 | 板带宽度回复率 | | | GB 28478-2012 |
| 9 | 装配性要求 | | | GB 28478-2012 |
| 10 | 椅类 | 座背静载荷 | | GB 28478-2012 |
| 11 | 座面前沿静载荷 | | GB 28478-2012 |
| 12 | 椅背联合疲劳 | | GB 28478-2012 |
| 13 | 扶手垂直向下静载荷 | | GB 28478-2012 |
| 14 | 椅腿前向静载荷 | | GB 28478-2012 |
| 15 | 椅腿侧向静载荷 | | GB 28478-2012 |
| 16 | 座面冲击 | | GB 28478-2012 |
| 17 | 高椅脚踏静载荷 | | GB 28478-2012 |
| 18 | 前向倾翻 | | GB 28478-2012 |
| 19 | 后向倾翻 | | GB 28478-2012 |
| 20 | 侧向倾翻 | | GB 28478-2012 |
| 21 | 桌类 | | 主桌面垂直静载荷 | GB 28478-2012 |
| 22 | 副桌面垂直静载荷 | GB 28478-2012 |
| 23 | 桌面水平疲劳 | GB 28478-2012 |
| 24 | 垂直稳定性 | GB 28478-2012 |
| 25 | 带太阳伞支撑功能的桌子稳定性 | GB 28478-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 28478-2012 户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。