2021年10月计量标准撤销注销公示

| **申请单位** | **计量标准名称** | **计量标准****考核证书号** | **社会公用计量标准证书号** | **测量范围** | **不确定度或准确度等级或最大允许误差** | **有效期** | **封存日期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院 | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | [2019]渝量标法证字第2903号 | [2019]渝社公标证字第2903号 | 压力：（0~8）kPa，体积分数：（0~10）%CH4 | 压力：±8Pa（MPE），体积分数：*U*r=0.021%CH4（*k*=2） | 2023.04.25 | 2021.10.09 | 封存 |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院 | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置 | [2019]渝量标法证字第2904号 | [2019]渝社公标证字第2904号 | （0~4）%CH4 | *U*r=2.0%，*k*=2 | 2023.04.25 | 2021.10.09 | 封存 |
| 重庆市计量质量检测研究院第四分院 | 风速表检定装置 | [2020]渝量标法证字第2926号 | [2020]渝社公标证字第2926号 | （0.2～30）m/s | 三级 | 2025.12.21 | 2021.10.09 | 封存 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | [2019]渝量标法证字第3502号 | 2019渝社公标3502 | （0～8000）Pa、（0～10）%CH4 | 压力：*U* =0.03%F•S， *k*=2 | 2023.05.16 | 2021.10.09 | 封存 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 风速表检定装置 | [2019]渝量标法证字第3503号 | 2019渝社公标3503 | 皮托管校准系数：0.998～1.004；微差压计：≥700Pa | 皮托管校准系数MPE：（5～10）m/s ±0.04；（10～25）m/s ±0.01微差压计MPE：±0.5Pa | 2023.05.16 | 2021.10.09 | 封存 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置 | [2019]渝量标法证字第3504号 | 2019渝社公标3504 | （0～4）%CH4 | *U*rel=3%，*k*=2 | 2023.05.16 | 2021.10.09 | 封存 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院南川所 | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置 | [2019]渝量标法证字第3519号 | 2019渝社公标3519 | （0～4）%CH4 | *U*rel=3%，*k*=2 | 2023.05.16 | 2021.10.09 | 封存 |
| 重庆市计量质量检测研究院第六分院南川所 | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | [2020]渝量标法证字第3511号 | [2020]渝社公标证字第3511号 | （0~8000）Pa ，（0~10）%CH4 | 压力：MPE:±8 Pa；浓度 ：*U*95=0.018%CH4，*k*=2 | 2024.07.08 | 2021.10.09 | 封存 |